# 三明市公安局交通警察支队密集架采购清单

# **产品采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **库房区域** | **品名** | **规格/mm** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 驾管区利旧密集架 | 密集架（利旧） | L6000xD600xH24005层/6节14列L6300xD550xH22005层/7节17列 | m³ | 251 | 包含免费拆装和更换老化零部件及轨道旧驾管区旧密集架（旧驾管区至新驾管区路程约25公里左右） |
| 2 | 车管区利旧密集架 | 密集架（利旧） | L6000xD600xH24006层/6节22列 | m³ | 190 | 包含免费拆装和更换老化零部件及轨道旧车管区旧密集架（旧车管区至新车管区路程约5公里左右） |
| 3 | 支队区利旧密集架 | 密集架（利旧） | L4700xD550xH23006层/5节6列 | m³ | 36 | 包含免费拆装和更换老化零部件及轨道旧支队区旧密集架（旧支队区至新支队区路程约1公里左右） |
| 3 | 驾管区新增密集架 | 密集架（新增） | L6500xD900xH24006层/7节3列固定列 | m³ | 358.5 | 详见（二、基本参数要求） |
| 密集架（新增） | L6500xD600xH24006层/7节28列 |
| 密集架（新增） | L4700xD600xH24006层/5节8列 |
| 4 | 车管区新增密集架 | 密集架（新增） | L4700xD600xH24006层/5节8列 | m³ | 189.5 | 详见（二、基本参数要求） |
| 密集架（新增） | L4700xD600xH24006层/5节20列 |
| 5 | 驾管区新增货架 | 货架（新增） | L3000xD500xH20004层/2节1列L5500xD500xH20004层/3节1列L5600xD500xH20004层/3节2列 | 组 | 11 | （1）横梁:采用1.5mm优质冷轧板一体成型。（2）立柱：采用1.5mm优质冷轧板。（3）搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板，货架每层承重≥250KG。 |
| 6 | 车管区新增货架 | 货架（新增） | L3500xD500xH20004层/2节1列L3600xD500xH20004层/2节2列 | 组 | 6 | （1）横梁:采用1.5mm优质冷轧板一体成型。（2）立柱：采用1.5mm优质冷轧板。（3）搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板，货架每层承重≥250KG。 |
| 8 | 新增工业除湿机 | 工业除湿机 | 除湿量90L/d | 台 | 10 | 1、电脑式控制，采用复膜触控显示屏；2、低温适用，自动化霜； 3、底部装有万向轮，可自由移动；4、当前湿度液晶动态显示；5、控制精度±3%RH；6、红外线无线摇控功能；7、负离子静电除尘、净化空气和杀菌功能； |
| 9 | 新增干粉灭火器（含灭火期箱） | 手提式 | 手提式干粉灭火器 | 个 | 25 | 1.灭火剂重量4±2%kg；2.有效喷射时间≥13s；3.有效喷射距离≥3.5m；4.驱动氮气压力1.2MPa；5.灭火级别2A 55B；6.使用温度-20-+55℃ |

# 二、基本参数要求

# 1、手动密集架技术参数基本要求

（1）密集架各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.4-2013通用技术条件国家标准，原材料选用优质冷轧钢板。

（2）架体材料规格参数一览表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 |
| 轨道 | 轨 座 | 3.0mm热轧钢板 |
| 路 轨 | 20×20mm实心方钢 |
| 底座 | 底梁、轴承梁 | 3.0mm冷轧钢板 |
| 架体 | 立 柱 | 1.5mm冷轧钢板 |
| 搁 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 挂 板 | 1.2mm冷轧钢板 |
| 档 棒 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 门面 | 门 框 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 门 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 定位模块 | ABS注塑件 |
| 侧板 | 侧面板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 传动机构 | 轴 承 | P204E级带座球面轴承 |
| 传动轴 | 内径Φ20实心45#钢 |
| 连接钢管 | 内径Φ20无缝钢管 |
| 滚轮 | 铸造滚轮 |
| 齿 轮 | ZG45滚轮精制 |
| 摩托车链条 | Φ8.5节距12.7 |
| 摇 手 | 折叠摇把 |
| 摇手体总成 | 滚珠轴承采用双向超越离合器结构 |
| 制动装置 | 总 锁 | 808锁 |
| 门 锁 | 防尘隐形三级管理锁 |
| 防护装置 | 密封条 | 20mm磁性密封条 |
| 顶 板 | 1.0mm冷轧钢板 |
| 防尘板、防鼠板 | 0.8mm冷轧钢板 |
| 防倾倒装置 | 3.0mm热轧钢板 |
| 表面处理 | 前处理药剂 | 硅烷处理 |
| 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 |
| 纯水洗 | ≤10ЦS电导率 |