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   项目建设内容
 充分利用现有考台进行无盘工作站改造，采用交警支队集中部署，各交警大队统谈分签模式招标采购。
（一）无盘服务器和考试管理等系统。在交警支队监管中心部署无盘服务器和考试管理等系统，在各交警大队理论考场升级部分理论考试机硬件，实现对所有理论考场考试系统的统一管理和维护。为减轻管理服务器和网络带宽的压力，为各交警大队理论考场购置12台节点缓存服务器，用于加载操作系统镜像，加速考台终端的启动，提高工作效率。
（二）理论考试防作弊系统。在支队监管中心部署一套理论考试防作弊系统，借助考场现有监控摄像设备，通过AI行为分析、多维度环境监控等技术，精准识别替考、使用通讯设备、抄袭、异常互动、远程控制、非法外设、考试视频异常等违规行为，有效降低作弊发生率，保障考试的公平公正，提供2年维保服务。
（三）各考场利旧改造项目。各考场按利旧原则和无盘工作站改造相关要求改造现有传统考台，并部署机动车驾驶人理论考试管理系统，与公安交通管理综合应用平台社会化服务系统无缝对接，升级改造现有考场进出闸机，实现对考员的身份识别认证、取号叫号、考试信息发布、随机分配考台等功能，提供2年维保服务。
（四）其他要求。保证在公安部、省公安厅要求切换国产化考台时，在交警支队限定时间内免费提供系统升级和无缝对接。如遇考场搬迁等情况，免费提供系统迁移和无缝对接。项目验收时需提供具有CMA资质的第三方软件测试合格报告。维保服务期满按要求核定维保费每年不超过统谈分签中标价格的10%，并根据各交警大队考场所在地交警大队负责人要求调整维保服务合同方案及支付方式。
 
	序号
	项目名称
	·规格型号/技术参数
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	软件系统

	1
	机动车驾驶人理论考试管理系统
	1.能与考试系统对接，实现考生身份验证、与社服网约考信息查询比对，按进入顺序排队。
2.能与考试系统对接，自动查询空闲考台，实现按排队顺序对考生自动随机分配考台。
3.支持语音、大屏等不同模式展示考生排队和考台分配信息。
4.具备异常情况预警功能，对数据异常篡改、数据不一致等情况进行预警并记录安全日志。
5.支持审计日志存储、查询、统计、分析及生成报表功能，审计日志的存储期限大于等于1年。
6.具备对一个时间段内指定重要业务操作数进行限制的功能，防止对重要业务和数据进行高频访问。
7.具备对应用系统最大并发会话连接数进行限制的功能。
8.支持业务办理、系统管理、安全管理、审计管理等不同角色管理功能，满足最小授权管理要求，支持识别警员和非警员身份信息，严格控制非警员身份人员访问软件功能和资源。
9.采用基于角色的访问控制策略，实现以软件功能和用户操作行为特征的基本粒度访问控制。
10.鉴别信息加密存储与数据库中，采用不可逆加密算法以UID、用户密码、用户名等内容组合后加密存储。
11.需无缝接入社会化服务系统，并通过公安部无锡科研所验证，以确保系统符合相关合规性和安全性要求。
	11套
	
	
	不含沙县大队理论考场

	2
	驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统
	1. 中心管理界面支持一键开机/一键关机/一键重启/实时浏览终端桌面功能；
2、底层无盘技术的实现，包括网络启动设计，服务器存储访问控制（在服务器上镜像模拟至少500个终端MAC及IP（可设置终端IP），服务器硬盘上模拟相应数量的存储空间）等；
3、无盘系统服务器上按需分时启动规定数量（至少500个）应用程序，并映射到无盘终端镜像系统里；
4、支持统一更新应用程序（可视化操作）。
5、参数管理平台、参数接口服务系统、考场参数信息汇总、参数录入、存档等。
6、为确保改造后能满足各项功能与社会化服务系统无缝对接，要求驾驶理论考试用计算机及服务器管理系统能兼容机动车驾驶人理论考试管理系统软件，并通过公安部无锡科研所验证，以确保系统符合相关合规性和安全性要求。
	1套
	
	
	

	3
	考台终端软件含终身授权
	驾考与无盘系统满足国产化CPU及国产化操作系统部署，跨CPU管理，跨节点管理等，提供标准系统模板，满足驾考无盘系统安全要求，策略管理等。含考台终端软件永久授权。
	500套
	
	
	永久使用授权

	4
	机动车驾驶人理论考试防作弊系统
	利用考场现有监控摄像设备，利用视觉识别、人工智能等前沿技术对考试事中的视频影像和考台状态进行实时分析，针对考台的非法连接外设、远程控制、答题异常、考生及巡考考官行为异常等实现即时预警和阻断，并关联业务数据，自动截取相关视频进行取证，形成发现-预警-阻断-取证-溯源的智慧闭环管理。
1、实时监控：动态展示本日、本周、本月及历史的预警总数，当前在线与离线客户端数量，实时预警推送信息以及分类型的实时预警统计。支持按预警类型、等级及时间范围进行组合筛选与查询。
2、服务器/终端考台监测：实时记录考台网络流量、CPU及内存使用量日志；非法外设监测动态监听USB端口，对接入的U盘、摄像头等非法设备立即触发预警并记录日志；监测鼠标移动轨迹异常，对可疑的远程操作行为进行预警；具有白名单设置功能，对非白名单项目进行预警；
3、AI视觉分析：音视频设备巡检自动检测监控画面信号缺失、偏色、黑屏等问题；考生动作分析对考试中考生与他人交谈、左顾右盼、非正常举手、转身 、（耳机）捂耳朵、（长时间）站立 、低头行为进行识别、记录与预警；工作人员动作分析对监考人员长时间滞留、与考生非常规交互行为进行识别、记录与预警。
	1套
	
	
	

	5
	无盘工作站改造
	1、对现有考试终端硬件进行升级，网络改造包含：升级处理器、内存、网卡等，以适应无盘化要求；
2、与后台管理服务器联调，满足无盘工作站管理和运行需要；
3、实现数据安全（即本系统支持对每个终端产生的数据文件能在关机重启不丢失会加载到对应终端）；
4、新终端台式机替换故障机同理能加载原故障机环境、离线运行、统一运维、稳定可靠、干扰防护等；
5、支持无盘系统服务端管理无盘终端日志查询；
6、具备灵活定时启动终端开机和关机任务。
7、对接总队/支队考试监管平台。
	150台（预估数，招标前应重新核算各考场具体升级数量）
	
	
	考台主机及显示器利旧（大队跟据考台数量进行改造）

	6
	闸机改造
	对闸机进行改造，更换人脸识别系统和身份证阅读器设备。满足对接社服网和机动车驾驶人理论考试管理系统要求。
	11套
	
	
	闸机主机利旧（不含沙县大队）

	7
	无盘管理应用服务器（主服务器）
	处理器CPU（C86）：核数≧16C 主频≧2.8GHz 
内存：≧32G 
硬盘：固态SSD ≧480G*5，机械硬盘≧2*8t
阵列：支持RAID 0/1/5/6/10，支持断电保护
网口:2千兆，2万兆（含光模块）
电源：双电源
机箱：机架式服务器带导轨
三年质保
	1台
	
	
	

	8
	节点缓存服务器
	处理器CPU（C86）：核数≧8C 主频≧2.5GHz 
内存：≧16G 
硬盘：固态SSD ≧240G*5
阵列：支持RAID 0/1/5/6/10，支持断电保护
网口：2千兆，2万兆（含光模块）
三年质保
	12套
	
	
	

	9
	高性能算法服务器
	1、规格：2U标准机架式服务器；
2、处理器：2颗：≥2.2GHz，核数：≥24核；
3、内存：4*32GB DDR4；
4、存储：4*480GB SSD ；3* 4T 
5、Raid：独立缓存 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10；
6、算法卡：≥64 TOPS INT8；
7、网络：4*GE电口；
8、配置：显存≥32 MB，VGA端口数量≥2；
9、电源：AC 900W 白金电源，1+1冗余配置；
10、风扇：最大支持4个，支持N+1冗余；
	1台
	
	
	

	10
	UPS
	UPS电源主机
容量：3KVA/长机；
输入输出电压制式单进单出；
配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC；
蓄电池采用1组12V100ah、每组≥16节；
满足UPS后备运行1小时；
	1套
	
	
	

	11
	系统集成及运行维护
	1、设备安装及系统联调服务；
2、实施国产中所需的网线、电源线、扎带、标签、接插件等辅材；
3、结合系统运行情况及实际需要，提供系统优化及升级巡检服务；提供2年售后维护及技术支持。
	1项
	
	
	


 
备注：12家理论考场位置在全市11县（市、区）县主城区各1家，支队考训中心1家。有现场勘踏需求的联系朱警官，联系电话：18859889188。
 
 

