附件：
项目标的及技术要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量

	市局大楼

	1
	监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13. 支持DC12V和POE供电
	25个

	2
	监控枪机高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
13. 支持DC12V和POE供电
	4台

	3
	电梯监控高清网络摄像机
	1. 内置1个温度传感器、1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器， 具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电
2. 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
3. 不带辅助光源的设备输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足： 彩色：小于等于0.05lx； 黑白：小于等于0.01lx
4. 开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体轮廓
5. 设备具有实时温度数据叠加功能， 可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；设备具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色
6. 设备应具备高温报警功能， 支持设定0℃～ 120℃ 高温报警阈值， 1～ 600秒温度报警时间阈值， 当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备高温报警， 视频画面叠加高温报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
7. 设备应具备温度突升、 突降的差温报警功能， 支持设定1℃ ～ 120℃ 温度突升或突降的差温报警阈值， 1～ 30秒温度突升或者突降报警时间阈值， 当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备温度突升或突降差温报警， 视频画面叠加温度突升/突降报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
8. 在设备5m范围内， 以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“ 灭火” 、“ 火警”、“119”时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
9. 摄像机支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下， 电源电压在DC9V～DC36V范围内变化正常工作
	4个

	4
	电梯专用随行网络电缆
	TVVBG 六类SF/UTP 4部电梯（3部客梯1部货梯）
	320米

	5
	交换机
	1. 设备具有4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
2. 交换容量不小于10 Gbps
3. 包转发率不小于7.44 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：35 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	19台

	6
	交换机
	1. 具有8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2. 交换容量不小于20 Gbps
3. 包转发率不小于14.88 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：60 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	2台

	7
	NVR（大厅用）
	1. 设备具有1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个千兆以太网接口、可内置1块SATA接口硬盘
2. 多址设定：可将2个网口设置不同网段的IP地址；
3. 可接入AI SATA硬盘；
4. 码流分辨率：4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、3072×2048(25帧/秒)、2560×2048(25帧/秒)、2048×1536(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒）
5. 可同时显示输出8路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像
6. 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。
7. 接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出
显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz，4K 3840×2160/30Hz设置选项
	1台

	8
	24寸液晶高清显示器
	国产24寸液晶高清显示器（1台大厅用，1台7楼办公室监控查看用）
	2台

	9
	电视
（消控室用）
	75寸液晶电视机
	1台

	10
	电脑内存（消控室看周界电脑）
	 8G DDR4 3200
	1条

	周界

	1
	周界高清摄像机
	1. 内置1/1.8英寸传感器；内置1颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置1个麦克风，1个扬声器
2. 支持输出图像分辨率不低于3200x1800
3. 最低照度彩色0.0005lx
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
9. 支持DC12V和POE供电
	5台

	2
	监控枪机高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
支持DC12V和POE供电
	4台

	3
	监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13. 支持DC12V和POE供电
	1台

	4
	600万双光全彩筒型网络摄像机
	600万双光全彩筒型网络摄像机
支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9
最高分辨率可达3632 × 1632@20 fps
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m
支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
支持DC12V和POE供电
符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	1台

	5
	光纤收发器
（后门门卫）
	千兆单模光纤收发器
外壳：金属材质，无风扇
操作温度：-30~70 ˚C
供电电源：DC 12V/0.5A
相对湿度：5～95%（无凝露）
整机功耗：≤6 W
浪涌防护：4KV 
防护等级：IP40
网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x 
接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口
处理类型：存储转发 
交换容量：4Gbps
包转发率：2.98Mbps 
光纤接口：1个FC接口
光纤类型：单模单纤，9/125um
传输距离：0~20公里
	1对

	6
	交换机
	1. 设备具有4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
2. 交换容量不小于10 Gbps
3. 包转发率不小于7.44 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：35 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	3台

	7
	交换机
	1. 提供5个千兆电口
2. 交换容量不小于10 Gbps
3. 包转发率不小于7.44 Mpps
4. 浪涌防护：网口6 kV
5. 无风扇设计
6. 工作温度：0 °C ~ 40 °C
	2台

	8
	交换机
	1. 8口千兆二层非网管型交换机
2. 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
3. 1个千兆SFP光口
4. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
5. -10~45℃宽温工作范围
6. 无风扇设计
	1台

	9
	砍伐树枝
	周界外围树枝专业砍伐（包含树枝运输）
	1项

	地下车库

	1
	监控枪机高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13.支持DC12V和POE供电
	4台

	
2
	

监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13. 支持DC12V和POE供电
	
2台

	3
	交换机
	1. 设备具有4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
2. 交换容量不小于10 Gbps
3. 包转发率不小于7.44 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：35 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	1台

	4
	交换机
	1. 机架式交换机提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口
2. 交换容量不小于36 Gbps
3. 包转发率不小于26.78 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：125W
7. 支持6 KV防浪涌（PoE口）
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
	1台

	5
	交换机
	1. 8口千兆二层非网管型交换机
2. 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口
3. 1个千兆SFP光口
4. 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
5. -10~45℃宽温工作范围
6. 无风扇设计
	1台

	食堂

	1
	电梯监控高清网络摄像机
	1. 内置1个温度传感器、1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器， 具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电
2. 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
3. 不带辅助光源的设备输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足： 彩色：小于等于0.05lx； 黑白：小于等于0.01lx
4. 开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体轮廓
5. 设备具有实时温度数据叠加功能， 可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；设备具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色
6. 设备应具备高温报警功能， 支持设定0℃～ 120℃ 高温报警阈值， 1～ 600秒温度报警时间阈值， 当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备高温报警， 视频画面叠加高温报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
7. 设备应具备温度突升、 突降的差温报警功能， 支持设定1℃ ～ 120℃ 温度突升或突降的差温报警阈值， 1～ 30秒温度突升或者突降报警时间阈值， 当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备温度突升或突降差温报警， 视频画面叠加温度突升/突降报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
8. 在设备5m范围内， 以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“ 灭火” 、“ 火警”、“119”时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
9. 摄像机支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下， 电源电压在DC9V～DC36V范围内变化正常工作
	1个

	2
	电梯专用随行网络电缆
	TVVBG 六类SF/UTP  1部电梯
	50米

	3
	监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
支持DC12V和POE供电
	6个

	4
	监控枪机高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13.支持DC12V和POE供电
	1个

	5
	交换机
	1. 设备具有4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口
2. 交换容量不小于10 Gbps
3. 包转发率不小于7.44 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：35 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	1台

	6
	交换机
	1. 具有8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口
2. 交换容量不小于20 Gbps
3. 包转发率不小于14.88 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：60 W
7. 支持6 KV防浪涌
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
10. 工作温度：0°C~40°C
	1台

	健身楼

	1
	监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13. 支持DC12V和POE供电
	7个

	2
	电梯监控高清网络摄像机
	1. 内置1个温度传感器、1个扬声器、 1个麦克风、1个红外接收器， 具有1个RJ45网络接口、1个SD卡卡槽、2颗补光灯、4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电
2. 设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能
3. 不带辅助光源的设备输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足： 彩色：小于等于0.05lx； 黑白：小于等于0.01lx
4. 开启红外夜视功能， 可识别距设备30m处的人体轮廓
5. 设备具有实时温度数据叠加功能， 可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；设备具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色
6. 设备应具备高温报警功能， 支持设定0℃～ 120℃ 高温报警阈值， 1～ 600秒温度报警时间阈值， 当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备高温报警， 视频画面叠加高温报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
7. 设备应具备温度突升、 突降的差温报警功能， 支持设定1℃ ～ 120℃ 温度突升或突降的差温报警阈值， 1～ 30秒温度突升或者突降报警时间阈值， 当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时， 触发设备温度突升或突降差温报警， 视频画面叠加温度突升/突降报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
8. 在设备5m范围内， 以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“ 灭火” 、“ 火警”、“119”时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息， 同时录像及上传抓拍图片， 报警指示灯自动点亮
9. 摄像机支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下， 电源电压在DC9V～DC36V范围内变化正常工作
	3个

	3
	交换机
	1. 机架式交换机提供16个千兆PoE电口，2个千兆光口
2. 交换容量不小于36 Gbps
3. 包转发率不小于26.78 Mpps
4. 支持IEEE 802.3at/af
5. 端口最大供电功率：30 W
6. 整机最大供电功率：125W
7. 支持6 KV防浪涌（PoE口）
8. 支持PoE输出功率管理
9. 无风扇设计
	2台

	4
	电梯专用随行网络电缆
	TVVBG 六类SF/UTP  3部电梯
	150米

	后台存储（负一楼机房）

	1
	存储设备
	1. 设备具有1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
2. 设备配置1颗64位8核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块，2个风扇
3. 通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。在一键配置前，可对整机硬件和软件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示
4. 管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力
5. 支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列
6. 可通过浏览器对样机中的硬盘进行固件升级
7. 支持国际GB/T 28181和Onvil视频流直存模式
8. 可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失
9. 可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖
10. 设备包含将所有前端摄像机接入现有三明市公安局公安网视频监控平台授权许可，实现设备的统一管理和调度。
	1台

	2
	硬盘
	1. 16T企业级硬盘
2. 接口类型：SATA
3. 转速不小于7200RPM
4. [bookmark: _GoBack]缓存不小于512MB
	16个

	枪弹库

	1
	监控半球高清网络
	1. 内置靶面尺寸为1/1.8英寸的CMOS图像传感器；光圈≥F1.0；内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片；内置麦克风和喇叭
2. 支持输出分辨率不小于2560x1440
3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
4. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路
5. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑
6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%
8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等
9. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
10. 支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变
11. 支持流量管理功能，可设置日平均码率和最大码率上限。功能开启后，可控制平均网传流量和统计日流量余额；无历史结余流量时，实时网传码率应不超过日平均码率，存在历史结余流量时，历史结余流量可按需动态分配给当前场景使用
12. 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，样机可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别（人、其他）、在视场中的位置
13. 支持DC12V和POE供电
	1台

	后门门卫

	1
	32路硬盘录像机（后门卫用）
	
利旧
	1台

	2
	24寸液晶高清显示器（后门卫用）
	国产24寸液晶高清显示器
	1台

	施工辅材及布线、安装

	1
	六类网线
	六类非屏蔽网线
	7箱

	2
	辅材
	PVC管材、RJ45头、电源排插、标签纸等
	1项

	3
	布线、安装调试
	布线、设备安装调试
	1项



