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项目标的及技术要求
	序号
	设备名称
	型号/参数
	数量/单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	便携式无人机
	支持智能检测、激光标注测量等多项智能功能。最长飞行时间≥45 分钟，图传行业版，行业版遥控器。
1.电池循环≥400 次，
2.电池容量≥6700 毫安时
3.最大上升速度≥10米/秒	
4.最大下降速度（垂直）≥8米/秒
5.最大水平飞行速度≥21米/秒
6.全向双目视觉系统，飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行
7.具备低电量自动返航功能，具备信号丢失自动返航功能
8.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光
9.支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型
10.支持五向智能摆拍
11.支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标
12.可见光支持人车船目标的AI识别
13.遥控器支持2.4G、5.8G图传
14.遥控器采用触摸屏，屏幕显示分辨率≥1920*1080p，具备遥控器和显示屏一体化设计
15.支持4G增强图传模块，提升图传稳定性，支持eSIM卡
16.含1年维保，2万公里/年额度范围内不限维修次数；支持飞丢保障
	1台
	27000
	27000

	2
	电池
	1.容量：≥6700 毫安时
2.最大充电功率：≥207 瓦
3.需与本项目无人机适配
	2块
	1100
	2200

	3
	充电管家
	可同时连接 3 块智能飞行电池，并根据电池的电量高低依次为电池充电
1.工作环境温度：5℃ 至 40℃
2.输入：11.2 至 17 伏，最大 12.1 安
	1台
	800
	800

	4
	野战指挥帐篷
	2*3米蓝色加厚自动支架，打开尺寸：1.98米宽*2.9米长*2米内高；容纳空间：约6㎡，折叠尺寸/重量：1.58米高/约36斤；防水涂层，高效档雨，采用升级版大按钮，收合灵敏，安装省时省力，加厚塑料连接，贴合杆身减少摩擦，使用更灵活，顶部接触部位光滑圆润。
	1套
	700
	700

	5
	折叠桌椅套装
	120cm蓝色桌+4铝凳
便携折叠桌，桌子展开尺寸：长120*宽60*高75cm,重量：8.95kg;铝凳尺寸：长26*宽25*高39cm; 桌面甄选6063航空铝合金加厚面板，耐磨防刮防火层，PVC吸塑层，环保防火密度板，轻量便携，折叠收纳小体积5.1KG,免安装，便携收展，采用无缝加粗加厚铝管，四模杆加固结构，加固三角结构，高度可按珠调节档位，高度：55/67/75cm,承重: ~150斤。
	2套
	500
	1000

	6
	显示及音响系统
	32寸液晶显示器、尺寸：长717.8mm 宽213.24mm 高525.67mm。便携式桌面音响。电脑桌面麦克风3.5mm接口。
	1套
	1300
	1300

	7
	移动电源
	电池容量1500W大功率，支持多路输出（AC/DC/USB）,具备快充及过载保护。
	1台
	2600
	2600

	8
	便携式场地照明灯
	高亮度LED、可升降支架、防水防摔、支持电池/发电机供电。
	1套
	200
	200

	9
	线缆及转接器
	含各类电源线、网线、HDMI线、多功能转接头等
	1批
	500
	500

	10
	辅材
	电源插排、小推车、扎带、胶带等。
	1批
	500
	500

	11
	合计
	 叁万陆仟捌佰元整。  36800.00（元） 



